|  |  |
| --- | --- |
| **N A Z W A** | |
| Skład:  Composition: | % PES % LATX %VI |
| Gramatura:  Weight: | g/m2  g/Lm |
| Szerokość:  Width: | 140±2 cm |
| Ścieralność:  Martindale Abrasion: | >00 000 |
| Pilling:  Pilling test: | X |
| Odporność na światło:  Color fastness to light: | X |
| Standardy trudnopalności:  FR standards: | BS5852 Source 0, 1 (cigarette & match): pass  FMVSS 302: pass  NFPA 260: pass |
| Czyszczenie:  Cleaning instructions:    Środki czyszczące oparte na alkoholach, benzynie i rozpuszczalnikach nie mogą być stosowane do czyszczenia tkaniny. | |