|  |
| --- |
| **N A Z W A** |
| Skład:Composition: | % PES % LATX %VI |
| Gramatura:Weight: | g/m2 g/Lm |
| Szerokość:Width: | 140±2 cm |
| Ścieralność:Martindale Abrasion: | >00 000 |
| Pilling:Pilling test: | X |
| Odporność na światło:Color fastness to light: | X |
| Standardy trudnopalności:FR standards: | BS5852 Source 0, 1 (cigarette & match): passFMVSS 302: passNFPA 260: pass |
| Czyszczenie:Cleaning instructions:Środki czyszczące oparte na alkoholach, benzynie i rozpuszczalnikach nie mogą być stosowane do czyszczenia tkaniny. |